**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục** | **Chi tiết kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng**  | **Đơn giá(có VAT)** | **Thành tiền****(có VAT)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bả matit tường trong nhà | - Bao gồm công tác chuẩn bị (lột giấy dán tường, xả nhám, làm sạch bề mặt), bả phẳng 2 lớp hoàn thiện, vệ sinh sau khi hoàn thành.- Yêu cầu đối với bột bả: + Độ bám dính đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn TCVN 7239:2014+ Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao. Chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim)+ Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường;+ Che phủ khe nứt nhỏ. Tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao;+ Chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc. Chống thấm chống rêu mốc.- Yêu cầu về nghiệm thu:+ Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện+ Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp | m² | 4.810 |  |  |
| 2 | Sơn tường epoxy 2 lớp phủ hoàn thiện | - Yêu cầu kỹ thuật của sơn epoxy:+ Khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội, có thể điều chỉnh được độ bóng của màng sơn;+ Gốc nước 2 thành phần+ Độ dày khô: 60 - 80µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường;+ Bền với hóa chất nhẹ, chống thấm, chịu áp lực ngược nhẹ; Chịu mài mòn và dễ lau chùi;+ Bám dính tốt trên bề mặt vữa xi măng, bê tông, sắt thép, gỗ; Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng;+ Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD.- Yêu cầu về nghiệm thu:+ Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện;+ Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp;+ Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn;+ Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; Không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng;+ Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục. | m² | 4.810 |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / ….. đến ngày ….. / ….. / …...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |