**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **Danh mục** | **Đặt tính kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu báo khói địa chỉ | * Nhiệt độ làm việc: 0⁰C đến 49⁰C * Độ ẩm: 10% - 93% * Điện áp: 15VDC - 32VDC - Dòng điện ở chế độ chờ: 300μA - Dòng điện cực đại: 6.5mA - Lắp được vào đế B501 - Hệ đầu báo địa chỉ - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell | cái | 60 |  |  | |
| 2 | Đầu báo nhiệt địa chỉ | * Nhiệt độ làm việc: -20⁰C đến 66⁰C * Độ gia tăng nhiệt cảnh báo: 15⁰F (9.4⁰C)/phút * Độ ẩm: 10% - 93% * Điện áp: 15VDC - 32VDC * Dòng điện ở chế độ chờ: 300μA * Dòng điện cực đại: 6.5mA * Lắp được vào đế B501 * Hệ đầu báo địa chỉ * Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell | cái | 15 |  |  | |
| 3 | Nút nhấn khẩn địa chỉ | * Điện áp: 15VDC - 32VDC * Dòng điện cực đại: 30mA - Hệ nút nhấn địa chỉ - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell | cái | 2 |  |  | |
| 4 | Đèn chớp báo cháy | * Điện áp: 24VDC * Tần số nháy sáng: 1 nhịp/giây * Độ ẩm: 10% - 93% * Hệ đèn chớp báo cháy địa chỉ * Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell | cái | 1 |  |  | |
| 5 | Mô đun điều khiển chuông đèn loại địa chỉ | * Điện thế: 15 – 32 VDC - Dòng cực đại: 6.5 mA (LED sáng) * Dòng hoạt động trung bình: 750µA * Độ ẩm: 10% - 93% * Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell | cái | 2 |  |  | |
| 6 | Mô đun điều khiển tiếp điểm khô loại địa chỉ | * Điện thế: 15 – 32 VDC * Dòng cực đại: 6.5 mA (LED sáng) * Dòng hoạt động trung bình: 230µA * Độ ẩm: 10% - 93% * Tiếp điểm: 1 NO và 1 NC - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell | cái | 2 |  |  | |
| 7 | Mô đun giám sát trạng thái loại 2 địa chỉ | * Điện thế: 15 – 32 VDC - Dòng cực đại: 6.5 mA (LED sáng) - Dòng hoạt động trung bình: 750µA - Độ ẩm: 10% - 93% - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell | cái | 2 |  |  | |
| 8 | Mô đun giao tiếp cho điện thoại cứu hỏa | * Điện thế: 15 – 32 VDC - Dòng cực đại: 6.5 mA (LED sáng) - Dòng hoạt động trung bình: 750µA - Độ ẩm: 10% - 93% - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell | cái | 1 |  |  | |
|  | **Tổng cộng** | | | | | |  | |

Yêu cầu khác: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 phải được kiểm định và có giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2021 đến ngày ….. / ….. / 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2021  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |