**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số .........../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)****có VAT** | **Thành tiền (VND)****có VAT** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây tường gạch dày 8 cm | - Bao gồm: nhân công, gạch 8 x 8 x 18 cm, vữa xi măng M75, vật tư phụ;- Vữa xi măng M75 gồm xi măng và cát;- Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 35 |  |  |  |
| 2 | Trát tường dày 2 cm | - Bao gồm: vữa xi măng M75, nhân công, vật tư phụ;- Yêu cầu về nghiệm thu:  + Lớp vữa trát phải bám dính chắc với kết cấu, không bị bong, rộp; + Bề mặt trát phải phẳng, không gồ ghề cục bộ; + Khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 57 |  |  |  |
| 3 | Bả matit tường trong nhà | - Bao gồm: nhân công, bột bả (bả phẳng 2 lớp hoàn thiện), vật tư phụ;- Yêu cầu kỹ thuật của bột bả:  + Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao; chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim); tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao; + Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường; chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc; chống thấm chống rêu mốc.- Yêu cầu về nghiệm thu:  + Bề mặt lớp bả phải mịn, phẳng;  + Khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 56 |  |  |  |
| 4 | Sơn nước hoàn thiện tường trong nhà cao cấp 1 lớp lót 2 lớp phủ hoàn thiện | - Bao gồm: nhân công, sơn lót 1 lớp, sơn hoàn thiện 2 lớp, rulo, vật tư phụ;- Yêu cầu kỹ thuật của sơn hoàn thiện trong nhà: + Có khả năng kháng khuẩn; + Độ bám dính (thử cắt ô): loại 0; + Độ phủ: khoảng 31 g/m2; + Độ mịn: ≤ 35 μm; + Độ rửa trôi: ≥ 100 chu kỳ; + Hàm lượng chất không bay hơi: ≥ 37%; + Thời gian khô: 0,5h.- Đối với sơn lót: tương thích với sơn hoàn thiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất;- Yêu cầu về nghiệm thu: + Khe hở không quá 1 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn; + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng; + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục. | m2 | 56 |  |  |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt vách kính nẹp nhôm, cửa lùa | - Bao gồm: vách kính nẹp nhôm, cửa lùa, vật tư phụ;- Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư;- Phụ kiện cửa: ray treo và tay nắm cửa;- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 13,5 |  |  |  |
| 6 | Ốp lát gạch 600 x 600 mm | - Bao gồm: nhân công, gạch, keo chà ron, vật tư phụ;- Yêu cầu kỹ thuật gạch lát nền, kích thước: 600 x 600 mm:  + Độ lệch theo kích thước làm việc (cạnh): không quá ± 0,3%;  + Độ lệch theo kích thước làm việc (chiều dày): không quá ± 5%; + Độ lệch của độ vuông góc theo kích thước làm việc: không quá ± 0,3%;  + Độ lệch của độ thẳng cạnh theo kích thước làm việc: không quá ± 0,3%;  + Độ lệch của độ vênh góc theo kích thước làm việc: không quá ± 0,4%;  + Độ bền uốn: ≥ 32 N/mm²; + Độ hút nước: ≤ 0,6%; + Chủng loại: gạch thạch anh không men, nhóm BIa.- Yêu cầu về nghiệm thu: + Bề mặt hoàn thiện phải đặc chắc, không bị bộp, không trầy xước; + Ron gạch đều thẳng, không bị đứt đoạn; + Khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện.- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 22 |  |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm VAT** |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- Các yêu cầu khác:

+ Vật tư sử dụng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

+ Thực hiện theo bản vẽ đính kèm;

+ Khảo sát thực tế trước khi thực hiện dịch vụ;

+ Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật;

+ Nhà thầu có phương án sắp xếp nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động của bệnh viện (có thể làm vào ngày thứ bảy, chủ nhật);

+ Nhà thầu có phương án phù hợp phục vụ công việc, có biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, tiếng ồn, va đập và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thực hiện;

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm vệ sinh hoàn thiện từng công tác trước khi bàn giao;

+ Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày được nghiệm thu;

+ Nhà thầu tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện;

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2025**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)