**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Model, mã hàng** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ô kính (có khoét lỗ) | - Kính 10 mm cường lực;  - Silicone trung tính hoàn thiện xung quanh viền khung;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 8,4 |  |  |  |
| 2 | Vách kính khung inox | - Khung bao inox 304, kích thước 50x100 mm, dày ≥ 1,4 mm;  - Kính 10 mm cường lực;  - Silicone trung tính hoàn thiện xung quanh viền khung;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 1,7 |  |  |  |
| 3 | Cửa sổ nhôm kính | - Thanh profile nhôm: hệ 55, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện, khung hợp kim nhôm dạng profile 6063;  - Độ dày nhôm: ≥ 1,4 mm;  - Kính hộp 19 mm xanh lá (5 mm cường lực xanh lá + 9 mm chân không + 5 mm cường lực xanh lá);  - Silicone trung tính hoàn thiện xung quanh viền khung;  - Ốc vít làm từ inox 304;  - Cửa đã bao gồm phụ kiện: tay nắm cửa, bản lề chữ A;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 4,7 |  |  |  |
| 4 | Vách kính khung nhôm cửa đi mở quay 2 cánh | - Thanh profile nhôm: hệ 55, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện, khung hợp kim nhôm dạng profile 6063;  - Độ dày nhôm: ≥ 1,4 mm;  - Kính cường lực ô cố định 8 mm, cánh cửa 10 mm trắng trong;  - Silicone trung tính hoàn thiện xung quanh viền khung;  - Phụ kiện cửa: bản lề, khóa và tay nắm cửa;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 10,5 |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** | | | | | | | | |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2025  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)