**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục** | **Chi tiết kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT)** | **Thành tiền**  **(có VAT)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa gạch lát nền bị bộp, vỡ | Bao gồm: nhân công, gạch, keo chà ron, vật tư phụ.  - Màu gạch thay mới phải trùng hoặc tương đương với màu của viên gạch bị vỡ.  - Keo chà ron phù hợp với yêu cầu sửa chữa ron gạch.  - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.  - Yêu cầu kỹ thuật gạch ốp lát ép bán khô:  + Có chứng nhận hợp quy phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD  + Kích thước cạnh: ±0,6% (±2,0mm)  + Chiều dày: ±5% (±0,5mm)  + Độ vuông góc: ±0,5% (±2,0mm)  + Độ thẳng cạnh: ±0,5% (±1,5mm)  + Độ phẳng mặt: ±0,5% (±2,0mm)  + Độ bền uốn: ≥ 35 N/mm²  + Độ hút nước: ≤ 0,5%  + Độ mài mòn sâu: ≤ 175mm³  + Độ giãn nở ẩm: ≤ 0,6%  + Chất liệu kết cấu: loại thạch anh bóng kiếng (không men)  + Nhóm BIa (E≤0,5%)  + Kích thước 600x600mm | m² | 323 |  |  | |
| 2 | Bảo trì sơn nước trong nhà 2 lớp hoàn thiện | - Bao gồm: nhân công, vật tư sơn, rulo, vật tư phụ khác.  - Xử lý bề mặt trước khi sơn: dặm bả, xả phẳng  - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao  - Yêu cầu kỹ thuật của sơn:  + Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD  + Là sơn hệ acrylic chất lượng cao, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam  + Bề mặt sơn cực mịn, có độ bóng mờ, đẹp và luôn mới  + Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu  + Sơn cực bền, mịn màng, không bong tróc, dễ dàng lau chùi  + Sơn có độ phủ rất cao, khô nhanh, dễ thi công  + Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng  + Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít) | m² | 11.923 |  |  | |
| 3 | Sửa chữa ron gạch lát nền 250x250mm nhà vệ sinh | - Cạo bỏ lớp ron cũ đến độ sâu tối thiểu 4mm  - Bao gồm: nhân công, vật tư, keo chà ron, vật tư phụ.  - Mạch ron lấp đầy lỗ hổng, keo ron phủ đầy bề mặt ron gạch, mịn và phẳng; không có hiện tượng đứt gãy mạch, bị rỗ hay nứt nẻ.  - Ron gạch phải có độ bền vững chắc từ cấu trúc, liên kết cực tốt cùng mạch gạch. Bề mặt ron bóng đẹp, không bám bụi và nấm mốc.  - Sau khi công việc hoàn thành, ron gạch phải có khả năng chống thấm tối đa và dễ vệ sinh khi cần thiết.  - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao  - Yêu cầu kỹ thuật keo chà ron:  + Sản phẩm keo chà ron được phân loại CG2-WA phù hợp với tiêu chuẩn ISO 13700-3:2004, ANSI A118.6-1999, EN 13888, TCVN 7899:2008  + Tỷ trọng sau khi trộn: 2 g/cm³  + Độ pH hỗn hợp sau khi trộn khoảng 13  + Cường độ nén sau 28 ngày 28,7 N/mm²  + Cường độ uốn sau 28 ngày 4,5 N/mm²  + Khả năng chống mài mòn 410 mm³  + Độ hút nước sau 30 phút 0,5 g  + Độ hút nước sau 240 phút 1,1 g  + Thời gian sử dụng sau khi trộn khoảng 2 giờ  + Thời gian chờ để hoàn thiện: 10-20 phút  + Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 24 giờ  + Có khả năng chống ẩm, kháng nước, chống lão hóa, chống dung môi, dầu và kiềm, chống axit nhẹ (pH>3) | m² | 801 |  |  | |
| 4 | Sửa chữa ron gạch ốp tường 250x400mm nhà vệ sinh | m² | 2.156 |  |  | |
|  | **Tổng cộng** | | | | | |  |

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |