**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp 1xC1,5mm2 | - Tiết diện danh nghĩa: 1.5mm²- Điện trở tối đa: 13.3Ω/Km- Chiều dày cách điên: 0.76mm- Đường kính tổng: 3.1mm- Khối lượng cáp: 2.1kg/100m | mét | 100 |  |  |
| 2 | Cáp CV 1C x 2.5mm | - Tiết diện danh nghĩa: 2.5mm²- Điện trở tối đa: 7.98Ω/Km- Chiều dày cách điên: 0.76mm- Đường kính tổng: 3.6mm- Khối lượng cáp: 3.1kg/100m | mét | 742 |  |  |
| 3 | Cáp CV 1C x 4.0mm | - Tiết diện danh nghĩa: 4.0mm²- Điện trở tối đa: 4.95Ω/Km- Chiều dày cách điên: 0.76mm- Đường kính tổng: 4.1mm- Khối lượng cáp: 4.7kg/100m | mét | 800 |  |  |
| 4 | Cáp CV 1C x 6.0mm | - Tiết diện danh nghĩa: 6.0mm²- Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV- Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1mm- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | mét | 45 |  |  |
| 5 | Cáp chống cháy 1x1,5mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: 1.5mm²- Điện trở tối đa: 12.1Ω/Km- Chiều dày cách điên: 0.7mm- Đường kính tổng: 5.8mm- Khối lượng cáp: 3.7kg/100m | mét | 148 |  |  |
| 6 | Cáp điện thoại 2x2x0,5mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: 0.5mm²- Khối lượng cáp: 3.5kg/200m | mét | 513 |  |  |
| 7 | Biến thế cách ly | - Công suất: ≥ 50VA - 2A- Điện áp ngỏ vào: 0V - 220V- Điện áp ngỏ ra: 0V - 24V- Tần số: 49Hz - 60Hz- Loai: biến áp cách ly- Độ bền cách điện: ≥ 2000VAC/phút (không phóng điện)- Vật liệu: Thép, đồng | cái | 2 |  |  |
| 8 | Bộ ổ cắm 4 chổ cắm | - Điện áp định mức: 250VAC- Dòng điện định mức: 16A- Chất liệu: nhựa Urea Resin, Đồng- Kiểu nối dây: cắm dây- Màu sắc: trắng- Màn che bảo vệ: có | bộ | 52 |  |  |
| 9 | Bộ ổ cắm mạng | - Chức năng: ổ cắm mạng Cat6- Chất liệu: nhựa Urea Resin, Đồng- Màu sắc: trắng | bộ | 21 |  |  |
| 10 | Bộ ổ cắm điện thoại | - Chức năng: ổ cắm điện thoại- Chất liệu: nhựa Urea Resin, Đồng- Màu sắc: trắng | bộ | 14 |  |  |
| 11 | Bộ công tắc đèn | - Điện áp định mức: 250VAC- Dòng điện định mức: 16A- Chất liệu: nhựa Urea Resin, Đồng- Màu sắc: trắng- Bật tắt: có ký hiệu | bộ | 14 |  |  |
| 12 | Đế đầu dò khói | - Đường kính: 102-104mm - Phù hợp gắn đầu báo khói và nhiệt hệ thống báo cháy Nortifier | cái | 9 |  |  |
| 13 | Đầu dò khói | - Nhiệt độ làm việc: 0⁰C - 490⁰C- Nòng độ khói làm việc: 25% - 100%- Độ ẩm: 10% - 93%-điện áp: 15VDC - 32VDC- Dòng điện ở chế độ chờ: 300μA- Dòng điện cực đại: 6.5mA- Hệ đầu báo địa chỉ- Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell | cái | 9 |  |  |
| 14 | Điện thoại bàn | - Kiểu điện thoại: Cố định- Màn hình: Không- Bộ nhớ Chức năng: gọi lại số gần nhất.- Pin: Không- Loa ngoài: Không- Màu sắc 5 màu: Trắng - đen - mận - xanh da trời - xanh tím than- Cấu hình: 1 tay | cái | 14 |  |  |
| 15 | Bộ đèn LED mica 1.2m | * ­Công suất 18 W, ánh sáng trắng 6500K, thân nhôm chụp nhựa mờ
* Hiệu suất phát sáng ≥ 90 Lm/W

Sử dụng chip LED SMD- Tuổi thọ ≥ 30.000 giờ | bộ | 11 |  |  |
| 16 | Bộ LED panel 600x600 | * ­Công suất: 40 W, ánh sáng trắng 6500K, đế nhôm viền nhựa
* Hiệu suất phát sáng ≥ 110 Lm/W
* Sử dụng chip LED SMD- Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ
 | bộ | 20 |  |  |
| 17 | Bộ Đèn LED downlight 12W | * - Công suất 12W, ánh sáng trắng 6500K- Kích thước lỗ khoét Φ145mm- Hiệu suất: 100 lm/W- Quang thông: 1320 Lm- Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ- Chất liệu: hợp kim nhom- Chip Led: Cree/Nichia- Kích thước: 157x40 mm
 | bộ | 1 |  |  |
| 18 | Ống PVC Φ20 2,92m/Cây | - Chiều dài: 2.92m- Đường kính: 20mm- Độ dày: 1.9 ± 0.1- Chất liệu: PVC- Lực nén: 1250N- Màu sắc: trắng | cây | 28 |  |  |
| 19 | Ống ruột gà Φ20 40m/cuộn | - Chiều dài: 40m/cuộn- Đường kính: 20mm- Chất liệu: PVC- Màu sắc: trắng | cuộn | 5 |  |  |
| 20 | MCB 32A | - Điện áp định mức: 230VAC- Dòng điện định mức: 32A- Số cực: 2P- Dòng cắt: 4.5 kA- Đường cong đặt tính: C- Dòng sản phẩm: Easy9- Chất liệu: nhựa Urea Resin, Đồng- Màu sắc: trắng | cái | 1 |  |  |
| 21 | ELCB 20A | - Điện áp định mức: 230VAC- Dòng điện định mức: 20A- Dòng rò: 30mA- Số cực: 2P- Dòng cắt: 4.5 kA- Đường cong đặt tính: C- Dòng sản phẩm: Easy9- Chất liệu: nhựa Urea Resin, Đồng- Màu sắc: trắng | cái | 6 |  |  |
| 22 | CB 1 cực 16A | - Điện áp định mức: 230VAC- Dòng điện định mức: 20A- Số cực: 1P- Dòng cắt: 4.5 kA- Đường cong đặt tính: C- Dòng sản phẩm: Easy9- Chất liệu: nhựa Urea Resin, Đồng- Màu sắc: trắng | cái | 7 |  |  |
| 23 | Tủ điện 4 module | - Loại: SPN Acti9 enclosures- Dòng định mức [In]: ≥ 63A- Điện áp định mức [Ue]: ≥ 240V- Tổng số mô đun 18 mm: 4- Màu sắc cửa: trắng White (RAL 9003)- Độ cách ly điện: cấp 2- Cấp độ bảo vệ: IP43; IK08- Kích thước (WxHxD): 221x244x98 (mm) | cái | 2 |  |  |
| 24 | Tủ điện 12 module | - Loại: SPN Acti9 enclosures- Dòng định mức [In]: ≥ 63A- Điện áp định mức [Ue]: ≥ 240V- Tổng số mô đun 18 mm: 12- Màu sắc cửa: trắng White (RAL 9003)- Độ cách ly điện: cấp 2- Cấp độ bảo vệ: IP43; IK08- Kích thước (WxHxD): 365x244x98 (mm) | cái | 1 |  |  |
| 25 | Vật tư phụ |   | gói | 1 |  |  |
| 26 | Nhân công |   | gói | 1 |  |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2021 đến ngày ….. / ….. / 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2021**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |