**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Model, mã hàng** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rèm che y tế | - Yêu cầu chất liệu vải: + Lưới rèm bằng sơi polyester dệt cứng, bề rộng lưới bằng 40 cm, chạy dọc khổ màn, trong mỗi băng lưới có các khoen móc màn; + Màn vải bằng 100% polyester kháng khuẩn, chống cháy.- Yêu cầu kiểu dáng, quy cách may: + Mật độ đường chỉ: 4-5 mũi/cm đường may; + Các đường chỉ diễu liền mạch không ghép nối giữa chừng; + Lại mũi kỹ các đường may tại điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi đường may; + Mép màn che: may viền 4 cm (hai bên), 9 cm (dưới chân màn che), chừa nếp gấp hơn 1,5 lần, màu chỉ trùng màu vải; + Chiều cao rèm: 1,85 m (đã bao gồm lưới rèm).- Hệ thống ray treo nhôm đúc chạy theo chiều rộng của rèm;- Các đầu ray nhôm phải có chốt chặn;- Ty treo lắp dặt từ sàn bê tông đến ray nhôm và phải có nắp chụp khi hoàn thiện, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 1,5 m;- Rèm treo hoàn thiện cách nền 0,25 m;- Móc treo rèm là những móc nhựa có hình lưỡi câu, có gắn 2 bánh xe trượt;- Chi tiết rèm, móc treo rèm theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m | 41,6 |  |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Màu sắc, chiều ngang của rèm theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2025**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)